<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QFN-68">
</package>
<package name="FI212C">
</package>
<package name="ANT-2.45-CHP-T">
</package>
<package name="26MHZ-CRYSTAL">
</package>
<package name="8-PIN">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BLUETUNES">
<pin name="VREGIN_L"/>
<pin name="VDD_ANA"/>
<pin name="XTAL_IN"/>
<pin name="XTAL_OUT"/>
<pin name="LO_REF"/>
<pin name="AIO[1]"/>
<pin name="AIO[0]"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="UART_TX"/>
<pin name="UART_RX"/>
<pin name="UART_CTS"/>
<pin name="UART_RTS"/>
<pin name="VDD_UART"/>
<pin name="PIO[9]"/>
<pin name="PIO[11]"/>
<pin name="VDD_PADS"/>
<pin name="VDD_CORE@1"/>
<pin name="PIO[12]"/>
<pin name="PIO[13]"/>
<pin name="PIO[14]"/>
<pin name="PIO[8]"/>
<pin name="PIO[7]"/>
<pin name="PIO[6]"/>
<pin name="PIO[5]"/>
<pin name="PIO[4]"/>
<pin name="RST#"/>
<pin name="TEST_EN"/>
<pin name="SPI_MOSI"/>
<pin name="SPI_CLK"/>
<pin name="SPI_CS#"/>
<pin name="SPI_MISO"/>
<pin name="LED[0]"/>
<pin name="LED[1]"/>
<pin name="VDD_CORE@2"/>
<pin name="VREGENABLE_H"/>
<pin name="VDD_BUCK_CORE"/>
<pin name="LX"/>
<pin name="BAT_P"/>
<pin name="VDD_CHG"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="MIC_BIAS"/>
<pin name="VREGIN_L_AUDIO"/>
<pin name="VDD_AUDIO"/>
<pin name="MIC_B_P"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="MIC_B_N"/>
<pin name="MIC_A_P"/>
<pin name="MIC_A_N"/>
<pin name="SPK_B_N"/>
<pin name="SPK_B_P"/>
<pin name="AU_REF_DCPL"/>
<pin name="SPK_A_N"/>
<pin name="SPK_A_P"/>
<pin name="PIO[3]"/>
<pin name="PIO[2]"/>
<pin name="PIO[1]"/>
<pin name="PIO[0]"/>
<pin name="VDD_PIO"/>
<pin name="VDD_RADIO@2"/>
<pin name="RF_P"/>
<pin name="RF_N"/>
<pin name="VDD_RADIO@1"/>
<pin name="VDD_LO"/>
<pin name="VREGENABLE_L"/>
<pin name="VSS_CNTR_PAD"/>
</symbol>
<symbol name="FI212C">
<pin name="BAL@1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="BAL@2"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="UNBAL"/>
<pin name="DC"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GND@3"/>
</symbol>
<symbol name="ANT">
<pin name="P$1"/>
</symbol>
<symbol name="XTAL">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BLUETUNESROM">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BLUETUNES"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN-68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIO[0]" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO[1]" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AU_REF_DCPL" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT_P" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="LED[0]" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="LED[1]" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="LO_REF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="LX" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_A_N" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_A_P" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_B_N" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_B_P" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[0]" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[11]" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[12]" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[13]" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[14]" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[1]" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[2]" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[3]" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[4]" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[5]" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[6]" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[7]" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[8]" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO[9]" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_N" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_P" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="RST#" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CLK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CS#" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MISO" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MOSI" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_A_N" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_A_P" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_B_N" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_B_P" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_EN" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_CTS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RTS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_ANA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_AUDIO" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_BUCK_CORE" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CHG" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE@2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_LO" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PADS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PIO" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RADIO@1" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RADIO@2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_UART" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGENABLE_H" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGENABLE_L" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN_L" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN_L_AUDIO" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_CNTR_PAD" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_OUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FI212C245072-T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FI212C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FI212C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BAL@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAL@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="UNBAL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANT-2.45-CHP-T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANT-2.45-CHP-T">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="26MHZ-XTAL">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="26MHZ-CRYSTAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
